启新 流量计清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 管径 | 数量 | 备注 |
| 1 | 焊接式孔板流量计 | 最大流量31.26t/h,最小流量13.6t/h，常用流量27.27t/h | 89\*4 | 1 | PH锅炉给水 |
| 2 | 焊接式孔板流量计 | 最大流量30.56t/h,最小流量13.3t/h，常用流量26.57t/h | 273\*7 | 1 | PH炉主汽 |
| 3 | 焊接式孔板流量计 | 最大流量50.13t/h,最小流量21.8t/h，常用流量43.59t/h | 377\*10 | 1 | 汽轮机主汽 |
| 4 | 焊接式孔板流量计 | 最大流量25t/h（有改动原来孔板设计为19.97t/h）,最小流量8.8t/h，常用流量17.42t/h | 76\*3.5 | 1 | AQC炉给水 |
| 5 | 焊接式孔板流量计 | 最大流量25t/h（有改动原来孔板设计为19.57t/h）,最小流量8.5t/h，常用流量17.02t/h | 219\*6 | 1 | AQC炉主汽 |
| 6 | 焊接式孔板流量计 | 最大流量85.78t/h,最小流量37.3t/h，常用流量74.59t/h | 133\*4 | 1 | 给水泵出口 |

要求

1 带配套引压管和平衡容器。

2 提供质监局核准的监检报告和证书以及设计文件和质量证明文件质量证明文件应满足<<锅规>>相关要求。

3 流量计壳体采用整段无缝钢管