|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **委外申请内容** | | | | | | |
| **序号** | **内容** | **规格** | **数量** | **单位** | **技术要求** | **备注** |
| 1 | 热风炉炉膛安全观察门制作 | 按甲方要求整改 | 1 | 项 | 制作完毕满足我方正常使用。 | 我公司生产期间热风炉炉门保持常开状态，假如炉内变成正压，火焰直接喷出炉膛，对人员造成伤害，存在安全隐患，现需整改，使观察口（利用∠40\*40角钢，2mm厚钢板，制作可拆卸式观察口）加长1.5米，正面制作挡火板，挡火板中间安装长400\*宽400的钢化玻璃，玻璃厚为10mm，方便岗位看火，从而消除安全隐患。乙方包工包料。 |