喷码机K-JET2270参数

[bookmark: _GoBack]一、主要技术参数

	序号
	项目
	参数
	备注

	喷印功能

	1
	喷头
	40/50/60/70微米喷嘴可选，满足多场景应用
	

	2
	喷印行数
	1--4行
	

	3
	字符高度范围
	12-20毫米
	

	4
	最大速度（5点单行喷印）
	400m/min左右
	

	5
	字体
	5×5~32×32点阵，支持矢量字体或是其他特殊字体
	

	6
	多国语言
	支持多国语言键盘，比如中文、英文、阿拉伯语、波斯语、韩语、日语、印尼语、柬埔寨语、老挝语、缅甸语、越南语、俄罗斯语、波兰语等十几种国家的语言
	客户可自行在屏幕上选择语言类型

	7
	图标编辑
	用户可在喷码机屏幕上直接编辑图标打印
	

	8
	时间、日期、班次
	动态内容实时刷新打印和显示，有多种格式可选，内容也可以自定义，支持多个时间、日期、班次字段的插入
	

	9
	计数器
	支持连续技术和产品技术等多种计数器类型并可以插入多个计数器，支持外部硬件IO口的计数器复位功能
	

	10
	喷印方向
	可以选择正喷，反喷，倒喷等多个喷印方向，也可以通过外部IO硬件改变打印方向
	

	11
	外部导入功能
	可通过U盘导入、存储喷印文件及图标
	

	12
	扫描枪功能
	支持扫描枪扫描切换信息内容或是直接喷印扫描内容
	

	13
	条码、二维码打印
	支持EAN13,code128,DM码，QR码等多种条码和二维码的打印
	

	14
	打印模式
	支持多种打印模式，比如光电模式，自动模式，编码模式，光电自动模式，网络模式等
	动态反转喷印

	15
	鼠标、键盘支持
	支持外部插入usb鼠标、键盘等外部输入设备
	

	喷印高级功能

	16
	自动变量功能
	支持外部网络数据的打印功能，支持外部多个网络字段的同时打印
	

	17
	MODBUS工业标准协议支持
	支持网口和RS232串口的modbus协议
	

	18
	USB数据打印
	支持U盘数据内容的自动打印
	

	19
	数据回传功能
	支持将打印的数据通过网络发送给外部端口，外部软件可以将这些数据存储到比如MES等生产管理系统中
	

	20
	BCD功能
	可以通过外部IO切换喷码机内部的信息打印，最多支持16个信息的自动切换
	




	21
	远端PC端软件支持
	可以通过远端PC端软件控制查看喷码机的状态，并编辑发送信息
	

	22
	手机端访问喷码机
	可以通过手机端监测喷码机的工作状态并对喷码机进行参数设置。
	

	控制板硬件

	23
	控制系统
	喷码机控制系统的CPU采用1.4GHz4核ARMCortex-A9处理器，1G的DDR+8G的eMMC，性能非常强悍，大大支持了系统的流畅性和功能的可扩展性
	

	24
	触摸屏
	采用10.1寸1280*800分辨率的TFT高清显示屏，配合人性化的操作界面，极大提高了用户的使用体验
	

	25
	报警功能
	支持外部三色报警灯功能，支持报警记录，方便维修保养
	

	26
	同步器
	预留接口
	

	27
	主和辅产品检测器(光电开关)
	预留接口
	

	喷头/墨路性能

	28
	喷头导管长度
	3米
	灵活、不易损坏的喷头供应管

	29
	喷头数量
	2个
	不锈钢外壳，安装方向任意，甚至可以头朝上喷印

	30
	喷腔
	2个
	全自动墨滴分解、充电及墨剂射流控制

	31
	喷头高压
	喷头盖带高压切断功能，确保使用时安全可靠
	

	32
	喷头加热
	加热功能可以使得机器在低温环境中也能正常工作
	

	33
	液位传感器
	液位自动监测，确保工作能够正常进行，不会因为缺耗材而影响生产效率
	

	34
	黑色墨水
	750ML/瓶
	

	35
	稀释液
	750ML/瓶
	

	36
	墨罐
	5L
	注满需要6瓶

	37
	稀释液罐
	5L
	注满需要6瓶

	38
	选购
	正压泵
	能够保证喷头干净，确保打印效果


2、 产品使用环境
	序号
	名称
	具体参数
	备注

	1
	机箱
	304不锈钢
	

	2
	防护等级
	IP55(EN60529:1991/IEG60529:1989)
	

	3
	温度范围
	-15-45℃
	

	4
	环境湿度
	30-95%RH（无冷凝）
	

	5
	电压
	220VAC±10%，接地良好
	

	6
	频率
	50/60Hz
	

	7
	电流
	3A
	



三、整机配置

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	喷头支架
	2套
	

	2
	光电开关
	1个
	

	3
	清洗瓶
	1个
	

	4
	黑色墨水
	1瓶
	

	5
	稀释液
	1瓶
	



四、安装尺寸
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