**电加热带^1000×1000^220V^0.15kW技术要求**：

本产品为回转窑冬季保温毯

1. 本产品长度根据回转窑尺寸测量情况定制，宽1米，厚度约为15毫米。
2. 所供的温控适用型号为HJ.hzybwt55C°可自主控温，也可手动调节温度。
3. 加热装置工作功率为: 0.15KW㎡, 温度：0-55℃控温。
4. 加热套元件材质是镍铬合金2080。，加热线是高温硅胶的,型号LX030,耐温260度。
5. 高温度铝箔布＋阻燃橡塑保温棉。
6. 电加热带外部为防雨防雪材质.
7. 粘接条: 耐高温尼龙，匹配粘扣使用。。
8. 技术参数、使用电压等要匹配使用，另外电加热带在运输时，要保持电加热带的平整度，并避开坚硬物体使用，以免划伤破坏电加热带的发热功能。
9. 质保期为一年。
10. 样式