# 外委施工方案要求

**一、项目名称：**张金2023年度空压机维护保养

**二、工期要求：**2023年1月1日至2023年12月31日

**三、针对此外委施工承包方需要提供的资质：**需入围股份公司机电检修名单；具有空压机维修保养相关经营范围；提供意朗品牌配件的授权书。（空压机油汽桶、储气罐为特种设备，维修人员必须持有《特种设备作业人员证》）

**四、是否需要勘踏现场：**否，如需勘踏请联系现场对接人：王树钢，电话：18832307886。

**五、施工内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工内容 | 数量 | 单位 | 单价金额上限（元） | 质量验收标准 |
| 1 | 空气滤芯保养更换（ERC-270SAL新40立方） | 8 | 个 | 2385 | 乙方应严格按照甲方要求的品牌供货，满足甲方使用要求。 |
| 2 | 机油滤芯保养更换（ERC-270SAL新40立方） | 8 | 个 | 595 |
| 3 | 冷却液保养更换（ERC-270SAL新40立方） | 20 | 桶 | 2190 |
| 4 | 精气分离器芯保养更换（ERC-270SAL新40立方） | 2 | 个 | 10855 |
| 5 | 空气滤芯保养更换YSD250（40立方） | 3 | 个 | 1158 |
| 6 | 机油滤芯保养更换YSD250（40立方） | 8 | 个 | 595 |
| 7 | 冷却液保养更换YSD250（40立方） | 12 | 桶 | 1501 |
| 8 | 精气分离器芯保养更换YSD250（40立方） | 2 | 个 | 7490 |
| 9 | 吸干机氧化铝保养更换 | 3210 | 公斤 | 13.9 |
| 10 | 吸干机分子筛保养更换 | 1500 | 公斤 | 16.8 |
| 11 | 温度传感器（ERC330） | 1 | 个 | 1265 |
| 12 | 加载电磁阀保养更换（ERC330） | 1 | 个 | 1085 |
| 13 | 进气控制阀保养更换（ERC330） | 1 | 个 | 6800 |
| 合计金额209545元 |
| **结算方式:**每月按照实际结算单总价开具有效增值税专用发票并财务录入后，付款90%，质保金10%，质保期12个月，质保期到无任何问题无息付清。**付款方式**：电汇。**承包方式：**包工包料。 |

**六、本次施工要求及规范说明：**

1、质量标准：乙方应严格按照甲方要求的品牌供货，满足甲方使用要求。

2、执行国标或行业内标准。

3、乙方必须每周对我厂空压机和吸干机免费巡检一次，并做好设备巡检记录，并给出保养维护建议，由甲方设备负责部门签字。

4、甲方以书面通知乙方维保更换配件内容，乙方必须携带配件在72小时内到达甲方现场进行免费维保。

5、乙方保养后空压机出口压力： 宇盛和意郎空压机不低于0.8 兆帕。

6、按乙方提供方案维修保养后所有空压机造气量不低于90%。

7、按乙方提供方案保养后室内自然温度时吸干机排气含水量不能高于排气露点温度为-40C°的含水量。

8、乙方保养后设备终端压缩空气不能有水。

9、乙方保养维修后，确保设备的正常运转，并负责解决设备存在的技术问题。

**七、中标后承包方签订合同需准备资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **审查内容** | **相关要求** |
| **1** | 营业执照 | 提供原件及复印件，复印件加盖公章。 |
| **2** | 法定代表人身份证 | 合同或安全协议签订人为法定代表人时，需提供身份证复印件。 |
| **3** | 法定代表人授权委托书及身份证 | 合同或安全协议签订人不是法人代表本人时，须提供授权委托书（由法定代表人签字或签章，有身份证照片并加盖公司公章。）及委托代理人身份证。 |
| **4** | 施工业绩 | 施工业绩需与承揽项目一致或类似，证明具有承揽同类项目施工能力，且业绩良好。 |
| **5** | 安全施工保证金 | 按照项目进行缴纳，每个项目均需缴纳安全保证金，金额按照合同标的2%-10%（最低不少于2000元，最高不多于20万元）；如外包单位没有缴纳安全责任险或意外险，需缴纳不低于150万元的安全施工保证金，中标后收取。 |
| **6** | 安全承诺 | 企业三年无一般及以上安全生产责任事故及提供材料证实性承诺，提供国家企业信用信息公示系统查询结果，并均加盖公章。 |
| **7** | 三项管理制度及生产安全事故应急救援预案 | 提供安全生产责任制、安全管理制度和岗位安全操作规程目录，提供涉及本项目的生产安全事故应急救援预案，复印加盖单位公章。 |
| **8** | 项目负责人、拟进场专（兼）职安全管理人员的证书及特种作业人员操作证 | 1、项目负责人、安全管理人员培训合格证明必须真实有效，且在有效期内，加盖单位公章。提供的安全管理人员必须在本次作业人员名单中，并负责现场安全。2、特种作业人员操作证应提供国家应急管理部网站查询结果纸质版并加盖公司公章。 |
| **9** | 拟进场作业人员清单及身份证件 | 人员信息包括姓名、性别、出生年月、文化程度、所在岗位和资格证书、血型、健康状况、保险有效期等。作业人员年龄必须符合《劳动法》要求，普工年龄男不大于60周岁、女不大于50周岁；对年龄有特殊规定的，按照规定执行，如清库作业为21～50周岁。 |
| **10** | 全体项目人员的安全教育培训考核记录 | 提供每名进场作业人员考试试卷，必须本人答题，不得出现代答代签、替考问题，得分、判分有效，不得随意涂改；加盖公司公章。 |
| **11** | 涉及职业禁忌症作业人员的健康体检证明 | 对电工、焊工等特种作业人员要提供由县级以上医院开具的体检报告原件及复印件。 |
| **12** | 涉及职业健康危害岗位人员的职业健康岗前体检证明 | 作业人员职业健康体检项目必须包含噪声、粉尘、高温项目（如作业项目确实不包含上述三项，经确认可减少），其他项目可根据实际情况进行添加。 |
| **13** | 拟进场作业人员缴纳工伤保险或人身意外伤害险证明 | 1、提供的保险证明需由社保局或保险公司提供，并有社保局或保险公司印章。2、人身意外伤害险保额不应低于工伤保险一次性工亡补助金的额度。3、保险的范围要包括作业项目。 |
| **14** | 拟进厂设备登记表 | 1、需登记设备设施包含电焊机、手持电动工具、吊车、叉车及其他车辆、吊篮、起重工具（手拉葫芦、吊索具、千斤顶等）等，保证进场的设备设施安全可靠（需提供登记设备设施实际照片）。2、特种设备使用登记证、检测报告与实际设备设施相符，复印加盖单位公章。 |
| **15** | 安全施工（作业）方案 | 1、施工方案：安全管理网络、施工方式、作业流程、技术方案措施等； 2、作业风险分析：即本次作业可能涉及的危险因素（如：噪声、粉尘、有毒物质、作业环境不良等）和事故类型（如物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、火灾等），详见GB/T13861和GB4661，风险分析应全面具体。3、风险防控措施：即作业风险的控制措施，为了改善安全生产环境，减少和杜绝安全生产事故的发生而采取的一系列措施和规定。如：正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品、严格执行安全操作规程、临时线路按规范进行架设、现场配备灭火器、设置安全网等。4、应急处置措施：即发生事故后的应急处置措施，如何抢救伤者、如何逃离、如何扑灭初起火灾、如何进行事故报告等。 |
| **16** | 视具体情况需要审查的其他有关材料 |  |