取样器技术参数：

SL107-A 型气动式取样器， 利用风压作为传动动力， 经电磁阀时间控制， 从设备内部连续采样，用于粉状物料的连续采样， 安装有独立的时间记录装置， 能够记录、存储取样时间， 采样、取样过程全封闭； 取样时利用风压， 使样品一次落下， 保证了样品的可靠性。 预留智能化实验室自动送样系统接口，保证后期该取样器可以升级为全智能化实验室自动取样送样系统。