**电热鼓风干燥箱**

**1.结构要求**

干燥箱外壳体均采用优质钢板表面烘漆，工作室采用涂有耐高温银粉漆的优质钢板或不锈钢板，工作室内设有二层涂有耐高温银粉漆的优质钢板或不锈钢丝制成的搁板，搁板间距可任意调节，中间层充填超细玻璃棉隔热。台式箱门采用双层钢化玻璃门或观察窗，立式箱门中上方设有双层钢化玻璃观察窗，能清晰观察到箱内加热物品。工作室与箱门连接处装有耐高温硅橡胶密封圈，以保证工作室与箱门之间密封。带指示灯的电源开关、控温仪等操作元件均集中于箱体前面的控制面板处，美观且便于操作。

**2.技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 工作室尺寸mm | 功率KW | 电压V | 温度计精度围℃ | 温度范围℃ |
| DHG-9146A | 450×550×550 | 2.0 | 220v，50HZ | ±1℃ | 室温～300℃ |