商砼分公司绿色建材产品耐久性等指标检测要求

检测混凝土耐久性等指标检测项目：

|  |
| --- |
| 检测项目：抗渗等级P12级抗氯离子渗透等级Ⅳ级抗碳化等级Ⅳ级抗冻等级F400混凝土水溶性氯离子检测 |

检测机构要求:

有正规的检测资质和丰富的检测经验，还要有较好的市场口碑，要求如下:

1、检测资质合规 (由具备CMA资质的检测机构)。了解公司管理体系运行情况。

2、信誉可靠，业绩丰富。检测经验丰富，知名度高，口碑好。

3、检测方负责检测物品的邮费。

技术联系负责人：李小红 18634134108