|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **委外申请内容** | | | | | | |
| **序号** | **内容** | **规格** | **暂估数量** | **单位** | **技术要求** | **备注** |
| 1 | 现场护栏整改 | 按国标进行整改 | 1600 | 米 | 满足我方正常使用，消除安全环保隐患。 | 护栏制作要求：按照国家标准进行整改，护栏高1.2米，钢管DN32 ，中间扁钢宽30mm，厚4mm踢脚板宽100mm，厚3mm，拐角处全部使用弯头，一楼整改完毕刷两边黄漆，整改完毕，消除安全隐患。包工包料，含拆除，旧护栏拉运到指定位置。 |