气动耐高温方形闸阀技术要求

1、外形规格400mm\*400mm，壳体材质采用不锈钢304；

2、阀板材质：Ocr25Ni20；

3、厚度：20mm；

4、工作温度：≤800℃；

5、物料通过能力：8-10t/h（物料密度0.5t/m3）,物料粒度≤100mm;

6、气缸工作压力：0.4-1.0Mpa，气缸行程：400mm，气缸速度范围30-800mm/s。