|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **委外申请内容** | | | | | | |
| **序号** | **内容** | **规格** | **数量** | **单位** | **技术要求** | **备注** |
| 1 | 热风炉西侧爬梯制作 | 按甲方要求整改 | 1 | 项 | 制作完毕满足我方正常使用，消除安全隐患。 | 我公司热风炉上二层平台爬梯只有一处，不符合安全要求，安全审计标准要求双向通道，现需在西侧制作爬梯，爬梯长7m，宽700mm，煤破碎机机头制作清料平台，踏板厚4mm，使用钢材不得低于1.5吨，护栏按照国标制作，刷黄色漆，从而消除安全隐患。乙方包工包料。 |
| 2 | 下料溜子清料平台制作 | 按甲方要求整改 | 1 | 项 | 制作完毕满足我方正常使用，消除安全隐患。 | 我公司皮带下料溜子中部制作清料口，需安装清料安全平台，平台大4平米，花纹板厚4mm，共两条线，使用钢材不得低于1.5吨。护栏按照国标制作，刷黄色漆，从而消除安全隐患。乙方包工包料。 |