

**主要技术参数要求:**

**1、重型货架（托盘货架）内径2500****\*1200\*5000\*4层，载重3.0吨/每层；**

**2、4个主架8个副架，带金属层板（Q235B、106\*32\*1.5 一体成型层板），底部不带层板；**

**3、立柱90\*70\*2.5 Q235B 冷轧钢；横梁160 \* 宽 55 \* 厚 1.8一体成型梁；**

**4、防撞护栏：Q235B、60\*2.0 圆管，规格：L1000\*H500；**

**5、带安装。**