**ERC-270SA/200KW双级压缩永磁变频风冷式空压机技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **单位** | **参数** |
| Work pressure工作压力 | MPa | 0.8 |
| Motor power电机功率 | KW/HP | 200 |
| Motor protection grade电机防护等级 |  | IP55 |
| Insulation class绝缘等级 |  | F级 |
| Power 电源 | V/PH/HZ | 380/3/50 |
| Start way启动方式 |  | 变频启动 |
| speed转速 | r/min | 1480 |
| Transmission way传动方式 |  | 直联 |
| Exhaust oil content 排气含油量 | ppm | ＜3 |
| Exhaust temperature排气温度 | ℃ | ≤40℃ |
| noise噪音 | dB(A) | 76 |
| Cooling way冷却方式 |  | 风冷 |
| Over caliber接管口径 | DN | 100 |
| dimension外形尺寸（长×宽×高） | mm | 3450\*2200\*2300 |
| weight设备重量 | kg | 6400 |