**外委维修申请单流程施工方案要求**

1. **维修、施工、服务名称：**

修复熟料堆场挡灰挡风彩钢墙

1. **工期要求：**

 合同审批签订后7天内完工

1. **针对此外委施工供应商需要提供的资质：**

施工相关方资质中标后审核

1. **承包方式：**

包工包料

**五、是否需勘踏现场。**（未在规定时间勘踏的，视为了解现场施工工况及技术要求）

 **否**

**六、施工内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分项内容** | **技术要求、规范、说明** | **方案内容** | **地点** | **数量** | **单位** | **单价上限** | **质保期** | **质量、验收标准** |
| 分项内容 | 彩钢板厚度0.6mm，彩钢板间骨架纵向方钢规格80mm\*80mm\*3mm横向方钢规格40mm\*60mm\*2mm在纵向方钢处加焊斜撑，并且焊接完的位置从新做涂刷防锈处理 | 1制作基础预埋件固定预埋板150mm\*150mm\*10mm钢板2围挡板安装，立柱.板块均称分隔焊接到预埋板上，全部焊接完毕进行板块安装 | 预均化大棚北到高道料仓南马路上 | 145 | ㎡ | 每㎡/230元 | 1年 | 以国家《钢结构工程施工质量验收规范》（GB502-2001）张家口金隅水泥有限公司专业部验收标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... ... |  |  |  |  |  |  |  |

**七、付款方式**

 按照合同约束要求执行付费

**八、签订合同需提供的资料**

 按照公司对外包工程与委外作业安全资质与安全条件审查的18项内容提供资料