保温被技术参数

回转窑保温集成单元参数:

尺寸:宽1.5米\*长16米\*厚40mm

保温层:表层面料为防火，放水，防老化合成面料！

内胎:阻燃，保温高性能岩棉！

里布:全棉加厚帆布！

电热毯：宽1.5米\*16米\*20mm加热层:为全复合聚酯纤维毡子电热丝使用环境是在负60摄氏度正常使用！功率为1200W！