询价内容

1、气化沉淀式除渣（铁）器 ，配套管件附件。

2、配套三叶鼓风机，相连部件、管件。

3、含电线缆的采购：YJV3×42 +5×1.52，电缆长度120米，电缆品牌（国内知名品牌）。

主要要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称：气化沉淀式除渣（铁）器   数量1台 | | | | |
| 1 | 基本参数 | 单位 | 参数 | 数量 |
|  | 气化沉淀式除渣（铁）器 | 台 |  | 1 |
|  | ─输送能力 | 吨 | 300 |  |
| 2.1 | ─材质 |  | Q235A |  |
|  | ─厚度 | mm | 5 |  |
|  | 充气箱盖板壳体 |  |  |  |
|  | ─材质 |  | Q235A |  |
|  | ─厚度 | mm | 5 |  |
| 2.2 | 透气层（滤布）） |  | |  |
|  | 材料 | 合成纤维 | |  |
|  | 耐温 | 180℃ | |  |
|  | 径向断裂强度 | 4700N/米 | |  |
|  | 阻力 | 800-2000(在m³/㎡.min条件下) | |  |
| 3 | 罗茨鼓风机 | 台 | 三叶鼓风机 | 1 |
|  | ─流量 | m3/min | 5 |  |
|  | ─升压 | kpa | 34.3 |  |
|  | 电机 | 台 | YE3-132SM\_4\_5.5KW |  |