气动执行器参数

摆动气缸：63127RA-W 1.缸径127mm。2.输入气压0.4Mpa扭矩220N.m。3..输入气压0.5Mpa扭矩275N.m。4.气缸容量3.58L。5.带定位器4－20mA控制。