**绿化技术要求**

一、工期和质保

1、工期：合同签订后30天完工

2、质保期：12个月。

3、在质保期内，如出现质量问题，死苗、枯苗，养护，补种等一切问题，由投标方承担。

二、技术要求

1、规格要求：进场苗木的高度、胸径、地径、冠幅符合规格要求。

2、外观要求：树木通直无弯曲；花叶饱满青绿，无枯枝败叶及病虫害；根系发达完整无断裂、湿润无干根；分支均匀、树冠不偏，没有疤痕；整体保证青绿水分充足不泛黄，无机械损伤。

3、其他要求：须带土球的苗木，土球完整，无松散、假土现象；土球含水量适中，不影响装卸、栽种。苗木品种纯正率达到99%且为一级苗木。

4、质量保证：由卖方栽种完毕之日起，对所栽种的苗木进行维护管理，五个月内成活率达到100%（出现苗木死亡情况的，必须补栽，苗木和补栽等费用由投标方承担）

5、投标方负责全部移栽工作，成活率99%，达不到成活率的，由投标方自购树苗补栽后达到成活率要求。移栽树木由招标方制定。

6、此项目中标方不得转包，投标方报价含税、含运费、苗木费、移栽费、土方回填、后期养护、人工费、工具费等完成项目所需一切费用。

7、附2022年绿化明细表

|  |
| --- |
| **2022年绿化明细表** |
| 序号 | 新增 绿植 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 欧月花柱 | 品种：深粉龙沙宝石、佛罗伦蒂娜，4米高（必须母本苗、形状好、美观） | 棵 | 10 |
| 2 | 欧月花拱门 | 绿色4米宽、3米高、侧宽50厘米（加粗铁艺，带底座和地插管） | 个 | 2 |
| 3 | 大花绣球 | 品种:完美人生、维拉布兰、爆米花等（六年苗、多枝，粉、蓝、紫） | 棵 | 120 |
| 4 | 晚樱树 | 2米高、10公分粗胸径、全冠 | 棵 | 15 |
| 5 | 红叶石楠球 | 1.2米冠幅、带土球 | 株 | 260 |
| 6 | 红叶石楠球 | 1.8米冠幅、带土球 | 棵 | 12 |
| 7 | 麦冬 | 64墩/平（宽叶，一级苗） | 平方 | 4000 |
| 8 | 冬青球 | 0.8m冠幅带土球（用于厂区补栽） | 棵 | 350 |
| 9 | 雪松 | 4米高、冠幅3米、形状好、美观 | 棵 | 5 |
| 10 | 欧月 | 2米株高以上、多枝、大花、三季开、带花苞（伊蕾莎斯特、粉色达芬奇、大游行、安吉拉、黄金庆典等品种） | 棵 | 60 |
| 11 | 高杆月季 | 胸径0.5米，杆高1.5米，全冠，高杆 | 棵 | 20 |
| 12 | 草籽 | 一级货精品（厂区多数草坪，时间久老枯） | 公斤 | 50 |
| 13 | 宿根草花组合 | 混色8种 | 公斤 | 10 |
| 14 | 欧石竹 | 五彩（盆经10-15公分） | 平 | 300 |
| 15 | 回填土 | 适合植物生长优质土壤 | 立方 | 300 |
| 16 | 移栽树木 | 50棵 | 棵 | 50 |
| 17 | 爬山虎 | 三叶爬山虎5年苗 | 棵 | 100 |
| 18 | 铁艺圆柱 | 加粗银色，3米高 | 片 | 10 |
| 19 | 爱护花草警示牌 | 镀锌板 定制LOGO | 个 | 60 |