800\*600托盘要求：安装4个橡胶轮，表面为平面，托盘加钢支撑，称重400KG 。 达不到承重要求不要报价。

