钻机、装载机空调维修技术要求

（1）作业环境

检修空调时应注意清洁和防潮,一定要防止污物、 灰尘和水分进入系统内，要把机组周围和接头附近清洁干净，避免雨天维修作业。  
（2）制冷剂的使用  
 保存和搬运制冷剂时，应按其要求存放，加注制冷剂时应戴护目镜.以免冻伤眼睛。在发动机运转过程中从低压侧加注气态制冷剂时，以防压缩机“冲虹”。  
（3）制冷系统营道操作  
 拆卸管道时，应立即将管道或接头封住，以免潮和灰尘进入。切管时应保持管口平整、光洁，并清除管内积网:清洗管道时应使用三氯乙烯液体并充分干燥;连接管通时应在接头处酒几滴润骨油;疗承或拧松管道接头，应使用两把扳手，汽车空调制冷管通连接一定要牢国可靠，具有良好的密封性能，但又不能拧紧过度而损伤螺纹，因此应根据下同的材质、不同的管径按照拧紧力矩的要求操作。

1. 服务及报价

各单位报价时，提报项目单价，根据更换备件数量确定实际价格。

维修质保期为一年，一年内有维修质量问题免费进行维修更换。