**详细需求参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三通分料阀^600×600×1300 | 规格尺寸(m) | B600x600 | 台 | 1 | 气缸亚德客。镶嵌10mm厚聚四氟乙烯层增滑板。带配对法兰及紧固件。 |
| 夹角（度） | 30 |  |  |
| 一路与水平夹角（度） | 90 |  |  |
| 另一路与水平夹角（度） | 60 |  |  |
| 气动单门翻板阀 | 规格（mm） | 净宽700×700 | 台 | 2 | 气缸亚德客。带控制柜，两道阀门联动。 |
| 外径（mm） | 净宽900×900 |  |  |
| 浇注料（mm） | 100 |  |  |
| 耐温(℃) | 600瞬时1000 |  |  |
| 承受负压(Pa) | -2000 |  |  |
| 阀板 | 0Gr13 |  |  |
| 阀体 | Q345 |  |  |
| 阀轴 | 1Gr18 |  |  |
| 气动单向平板闸阀^900×900^B900 | 规格 | 净宽700×700 | 台 | 1 | 气缸亚德客 |
| 外径（mm） | 净宽900×900 |  |  |  |
| 浇注料（mm） | 100 |  |  |  |
| 耐温(℃) | 600瞬时1000 |  |  |  |
| 气源压力(MPa) | 0.4～0.8 |  |  |  |
| 阀板 | 0Gr13 |  |  |  |
| 阀体 | Q345 |  |  |  |

1. 要求写明设备型号
2. 合同签订后15日内交货
3. 付款方式为：货到验收合格，收到发票入账后，次月付款