二线预热器塔架粉刷

二线预热器塔架钢结构表面油漆脱落，氧化锈蚀严重，远看斑驳老旧。尤其以二、三、八层较为严重。是否重新粉工程量如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **施工说明** | **单位** | **暂估工程量** |
|
| 1 | 二线预热器二层粉刷 | 机械除锈--一道底漆--两道面漆聚氨酯丙烯酸油漆 | ㎡ | 2400 |
|
| 机械除锈--一道底漆--两道面漆耐高温油漆 | ㎡ | 800 |
|
| 2 | 二线预热器三层粉刷 | 机械除锈--一道底漆--两道面漆聚氨酯丙烯酸油漆 | ㎡ | 6000 |
|
| 机械除锈--一道底漆--两道面漆耐高温油漆 | ㎡ | 1500 |
|
| 3 | 二线预热器八层粉刷 | 机械除锈--一道底漆--两道面漆聚氨酯丙烯酸油漆 | ㎡ | 2800 |
|
| 机械除锈--一道底漆--两道面漆耐高温油漆 | ㎡ | 1600 |
|
| 注：上述工程量为暂估工程量；表中绿色文字为普通醇酸漆，主要粉刷钢结构；红色文字为耐高温银粉漆，主要粉刷下料管道、上升烟道、旋风筒等。 | | | | |