气动侧三通阀^800×400^QFC-Ⅰ45°

阀体材质：Q355B\*12

阀板材质：NM400\*14加强筋

衬板材质：8+8复合耐磨板 堆焊板

法兰材质：Q235B\*16

含配对反法兰：3片

气缸：QGB160\*400 电磁阀：220V

气动正三通阀^800×400^QFC-Ⅱ 45°

阀体材质：Q355B\*12

阀板材质：NM400\*14加强筋

衬板材质：8+8复合耐磨板 堆焊板

法兰材质：Q235B\*16

含配对反法兰：3片

气缸：QGB160\*400 电磁阀：220V