技术要求：

1、主体钢板材质厚度1.8mm

2、槽钢为100#\*4mm（底座）；

3、角钢为40\*4mm，立柱为20\*40方钢；

4、尺寸：长度1200mm\*宽度900mm\*高度1000mm；

5、沙箱储存沙子为1m³，内部加筋，保证装满沙后不变形；焊接要求满焊。

6、制作完成后壳体喷成红色，壳体前面喷字体消防沙箱和火警电话119（图片没有需加上）为白色，壳内要做相应防锈处理。

7、脚踏式

