增湿塔喷枪要求

1 材质 ：WC喷嘴， 耐磨银焊接CBN孔，316L枪管。

2 结构: 耐压10.0MPa,多向多位置多喷嘴雾场，回流调节。

3 效果降温到110℃，并能够除去彩色烟雾。

4 耐酸碱垃圾焚烧， 不结露，不腐蚀设备。

5 随时提供 技术服务，解决不确定性的生产工艺问题。

详细请咨询现场技术：张洪来15010197695