深井泵更换泵管及泵保养

要求

1. 将现有深井泵进行全方位保养，功率30KW、扬程99米、流量63m³
2. 将现有管道全部拆开，存放在厂区制定位置，
3. 将新碳钢管道（DN100\*4mm\*3）连接，
4. 试运行成功，质保一年，
5. 甲方提供：
6. 、待保养的深井泵（在外加剂公司内需自提），
7. 、泵管DN100\*3米30根，
8. 、全套螺丝M16\*60，DN100橡胶法兰垫。

此项工作预计在国庆节放假期间完成。

唐山冀东水泥外加剂有限责任公司

2022年9月20日