冀东水泥（烟台）有限责任公司大芹子夼水泥用大理岩矿改建项目工程监理单位投标须知

**一、项目概况**

2022年3月大芹子夼水泥用大理岩矿采矿证缩小矿界并延续，因涉及矿界变化，需要重新编制《建设项目安全设施设计（变更）“三同时”》。《冀东水泥（烟台）有限责任公司大芹子夼水泥用大理岩矿安全预评价（变更）》和《冀东水泥（烟台）有限责任公司大芹子夼水泥用大理岩矿安全设施设计（变更）》编制完成，并于2022年8月31日得到福山区应急管理局批复（批准文号：工产建设项目安全设施审查意见书（试行）福应急非煤项目〔设计〕审字〔2022〕3号）。现进入基建施工和验收阶段。

生产基建工程

本矿为在生产矿山，其开拓系统、工业场地等辅助设施均已建设完成，结合矿山现状，生产基建工程主要为：

生产基建工程量

矿山生产基建工程量总计约59.13万m³。其中：

1、道路工程

自破碎站+90m到+144m剥离工作面的运输道路修建以及现有道路修整，工程量约为0.1万m³。

2、削顶工程

矿区+144m水平以上削顶工程量约54.8万m³。

3、采准工程

矿区+132m首采工作面采准工程量约4.23万m³。

4、根据矿山施工进度及生产基建工程量，生产基建时间为0.5a。

**二、监理单位资格要求**

1、投标人须具有独立法人资格、持有合法营业执照；

2、投标人具有监理综合资质或矿山工程专业监理甲级；、

3、总监理工程师具有注册一级监理工程师（专业矿山工程）；

**三、工作内容**

1、现场监理工作；

2、监理资料：

（1）监理规划

（2）监理实施细则

（3）月报、会议纪要

（4）旁站方案

（5）监理日志

（6）监理质量评估报告

（7）监理总结报告。

（8）监理通知单、回复单

3、配合建设单位完成“三同时“验收及安全生产许可证换发；

冀东水泥（烟台）有限责任公司矿山运行部

2022.9.19