|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **委外申请内容** | | | | | | |
| **序号** | **内容** | **规格** | **数量** | **单位** | **技术要求** | **备注** |
| 1 | 拆除房间PVC隔板 | PVC | 180 | 平米 | 满足我方安全整改 |  |
| 2 | 新作石膏板隔断 | 双层石膏板夹岩棉  石膏板厚度12mm | 180 | 平米 | 满足我方安全整改 |  |
| 3 | 新作隔断刮白 |  | 360 | 平米 | 满足我方安全整改 | 品牌立邦 |
| 4 | 原墙面刮白 |  | 126 | 平米 | 满足我方安全整改 | 品牌立邦 |
| 5 | 吊顶维修更换 |  | 20 | 平米 | 满足我方安全整改 |  |
| 6 | 暖气片更换 | 低碳钢 | 10 | 组 | 满足我方安全整改 | 每组14片 |
| 7 | 塑钢门更换 | 宽0.9米，高2.05米 宽1.2米，高2.05米 | 2 | 扇 | 满足我方安全整改 | 海螺牌 55型 |
| 8 | 安装防盗门 | 宽1.5米、高度2.2米 | 3 | 樘 | 满足我方安全整改 | 包含防盗门（日上牌） |
| 9 | 卷帘门更换 | 宽度2米、高度2.8米 | 2 | 套 | 满足我方安全整改 |  |
| 10 | 大卷帘更换 | 宽度4.2米、高度5米 | 1 | 套 | 满足我方安全整改 |  |
| 11 | 新作上水管 | φ25 | 20 | 米 | 满足我方安全整改 |  |
| 12 | 安装电风扇 | 56寸 | 4 | 个 | 满足我方安全整改 | 钻石牌 |
| 13 | 电气安装、敷设线槽、线路，安装插座、开关、照明 |  | 120 | 米 | 满足我方安全整改 | 必须符合用电安全规范 |
| 14 | 安装窗帘 | 宽度2米、高度3米 | 4 | 套 | 满足我方安全整改 | 包含窗帘费用 |

所有施工内容包工包料。