|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的内容 | 物料 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 石灰石输送皮带地面整改 | 花纹钢 | 4mm | 70 | 平方米 |
| 2 | 煤磨铰刀做全封闭盖彩钢板房，更换栏杆24米，做栏杆门3个，平台更换防滑板 | 花纹钢 | 4mm | 80 | 平方米 |
| 钢管 | φ40 | 78 | 米 |
| 扁铁 | 30mm×4mm | 100 | 米 |
| 钢管 | φ32 | 72 | 米 |
| 油漆 | 防锈漆 | 5 | 公斤 |
| 油漆 | 黄色 | 5 | 公斤 |
| 稀料 |  | 5 | 公斤 |
| 3 | 煤磨CO2灭火器间制作并安装门 | 方管 | 40\*40 | 30 | 米 |
| 方管 | 30\*30 | 18 | 米 |
| 4 | 篦冷机机尾部分做防护网 | 角钢 | 50\*5 | 30 | 米 |
| 钢网 | 1CM² | 15 | 平方米 |
| 5 | 预热器电机做防雨罩 | 钢板 | 4mm | 20 | 平方米 |
| 6 | 污染土大棚维修 | 花纹钢 | 4mm | 150 | 平方米 |
| 扁铁 | 30mm×4mm | 164 | 米 |
| 钢管 | φ40 | 96 | 米 |
| 钢管 | φ32 | 120 | 米 |
| 方管 | 40\*40 | 30 | 米 |
| 钢网 | 1CM² | 17 | 平方米 |
| 彩钢板 | 900\*2500 | 5 | 张 |
| 白铁皮 | 0.6\*1000 | 10 | 米 |
| 油漆 | 防锈漆 | 5 | 公斤 |
| 油漆 | 黄色 | 5 | 公斤 |
| 稀料 |  | 5 | 公斤 |
| 7 | 煤磨一层栏杆修复 | 扁铁 | 30mm×4mm | 4 | 米 |
| 钢管 | φ32 | 3 | 米 |
| 8 | 煤磨直径管道保温修复16米 | 白铁皮 | 0.6\*1000 | 32 | 米 |
| 保温材料 | φ300\*100 | 16 | 米 |
| 煤磨直径管道保温修复10米 |  | 0.6\*1000 | 20 | 米 |
| 保温材料 | φ200\*100 | 10 | 米 |
| 9 | 煤磨二层爬梯修复 | 护笼 |  | 3 | 米 |
| 爬梯 |  | 3 | 米 |
| 10 | 煤磨下料器链条防护罩制作安装 | 防护罩 | 800\*300\*150 | 6 | 个 |
| 11 | 煤磨大收尘栏杆拆除废旧栏杆并加高 | 钢管 | φ40 | 12 | 米 |
| 钢管 | φ32 | 12 | 米 |
| 扁铁 | 30mm×4mm | 18 | 米 |
| 12 | 煤磨小屋房顶修复 |  |  | 4 | 平米 |
| 13 | 煤磨大收尘器楼梯更换，拆除废旧护栏、栏杆修复、立柱移位，制作1㎡检修平台 | 花纹钢 | 4mm | 1 | 平方米 |
| 钢管 | φ40 | 2 | 米 |
| 钢管 | φ32 | 5 | 米 |
| 槽钢 | #10 | 4 | 米 |
| 14 | 拆除预热器、喷水罐房无用的管路、线路 | | | | |
| 15 | 拆除煤磨系统所有临时平台、脚手架 | | | | |