**供水系统技术参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** |  **名称** | **型号** | **材质** | **数量** | **单位** |  |
|  **1** | **不锈钢水泵** | **CHL20-30 4KW****流量20T/H, 扬程34米** | **SUS304** | **2** | **台** | **南方泵业** |
|  **2** | **不锈钢水泵** | **CDL32-30 7.5KW****流量32T/H, 扬程46米** | **SUS304** | **2** | **台** | **南方泵业** |
|  **3** | **稳压罐** | **10L** | **SUS304** | **2** | **台** |  |
|  **4** | **压力变送器** | **0-1MPA sus304** | **SUS304** | **2** | **台** |  |
|  **5** | **机架子** |  | **槽钢** | **1** | **付** |  |
|  **6** | **阀门管件** |  | **碳钢** | **1** | **套** |  |
|  **7** | **配电柜** | **1800\*800\*500** | **SUS304** | **1** | **台** |  |
|  **8** | **PLC** | **S7-200SMART** |  | **1** | **台** | **西门子** |
|  **9** | **模拟量模块** | **AM06** |  | **1** | **台** | **西门子** |
| **10** | **空开，按钮，接触器，继电器,** | **正品** |  | **1** | **批** | **施耐德** |
| **11** | **昆仑通泰触摸屏** | **7寸** |  | **1** | **台** |  |
| **12** | **浪涌器** |  |  | **1** | **台** |  |
| **13** | **电线电缆（国标）** |  |  | **1** | **批** |  |
| **14** | **变频器** | **ACS510** |  | **2** | **台** | **ABB** |
| **15** | **辅材** |  |  | **1** | **批** |  |
| **16** | **水箱** | **3吨 PE材质** |  | **1** | **台** |  |
| **17** | **电动阀** | **DN50** |  | **4** | **台** |  |
| **18** | **线缆液位变送器** | **4-20MA** |  | **1** | **台** |  |
| **19** | **工业交换机一个** |  |  | **1** | **台** |  |
| **20** | **压力表** | **0-1MPA**  |  | **2** | **台** |  |
| **21** | **手动阀** | **DN50** |  | **8** | **台** |  |

注：中标单位安排技术人员到现场指导安装、调试。