**外委维修申请单流程施工方案要求**

1. **维修、施工、服务名称：**

2023年张金灭火器维保、正压呼吸器检验、充气

1. **工期要求：**

合同签字盖章之日-2023年12月31日。

1. **针对此外委施工供应商需要提供的资质：**

消防器材维修相关经营范围。

**四、是否需勘踏现场：否**

**五、施工内容：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **方案内容** | **数量** | **单位** | **单价上限** | **质量、验收标准** |
| 1 | 正压呼吸器检验 | 4 | 具 | 160元 | GB50444-2008建筑灭火器配置验收及检查规范-国家标准 |
| 2 | 正压呼吸器充气 | 15 | 次 | 100元 |
| 3 | 悬挂式干粉灭火器维保（4公斤） | 2 | 具 | 80元 |
| 4 | 悬挂式干粉灭火器维保（8公斤） | 5 | 具 | 110元 |
| 5 | 干粉灭火器维保（5公斤） | 260 | 具 | 55元 |
| 6 | 二氧化碳灭火器维保（3公斤） | 90 | 具 | 45元 |
| 7 | 推车式干粉灭火维保（35公斤） | 10 | 具 | 380元 |
| 结算方式：每次验收合格后承包方开具全额发票，待我方发票经财务入账后根据资金计划进行付款。  付款方式为：电汇。  承包方式：包工包料 。 | | | | | |

1. **本次施工要求及规范说明**

正压呼吸器为容积6.8升、设计压力50Mp，维保包含：充气充粉，对损坏件进行更换。

更换维修时间为24小时之内完成。

1. **签订合同需提供的资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **审查内容** | **相关**按照合同约束要求执行付费  **要求** |
| 1 | 营业执照 | 提供原件及复印件，复印件加盖公章。 |
| 2 | 法定代表人身份证 | 合同或安全协议签订人为法定代表人时，需提供身份证复印件。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书及身份证 | 合同或安全协议签订人不是法人代表本人时，须提供授权委托书（由法定代表人签字或签章，有身份证照片并加盖公司公章。）及委托代理人身份证。 |