名称：旋流除砂器

材质：Q235

筒体直径：φ425mm

高度：1500mm

进出口：DN125

过流量：100m³/h

过滤材质：SUS304